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项 目 验 收 单

	双   方   确   认
	甲方名称：
	　
	乙方名称：
	珠海菲尔特自动化系统有限公司　

	
	项目名称：
	　
	调试时长：
	/天　

	
	项目地址：
	
	交工日期：
	

	
	项目联系人：
	
	项目联系电话：
	

	
	甲方联系人：
	　
	甲方联系电话：
	　

	
	自  控  验  收  项  目
	（     ）各机组风管温湿度（温度）、压差传感器定位、接线、调试完毕；

（     ）各机组初中效压差、风机缺风压差开关定位、接线、调试完毕；

（     ）各机组电动二通（三通）水阀、蒸汽阀定位、接线、调试完毕；

（     ）各机组的室外直彭机和自控之间接线、调试完毕；

（     ）各机组送/排风机、电（蒸汽）加热、电极（蒸汽）加湿器接线、调试完毕；

（     ）新风机组电机、电预热、电动二通（三通）水阀、电极（蒸汽）加湿器、温湿度、压力传感器定位、接线、调试完毕；

（     ）各机组自控柜定位、接线、调试完毕；

（     ）各控制柜和控制面板之间接线、通讯、调试完毕；

（     ）各控制面板的背景音乐、呼叫对讲、照明灯带、观片灯、无影灯、温湿度显示设定接线、调试完毕；

（     ）各净化区的温湿度、微压差传感器定位、接线、调试完毕；

（     ）值班室（中控室）上位机中央监控系统定位、接线、调试完毕；

完成部分在括号内打“√”，未完成部分备注说明：

1、强、弱电桥架（ 未 / 已 ）分开，若未分开，可能导致的信号干扰；
2、
3、


	
	备注：双方签字确认之后，即时生效，次日起进入保修期，本单各自保留一份。


	客 户 评 价
	对调试人员解决问题能力的评价：（  ）非常满意,（  ）满意,（  ）一般,（  ）较差.

	
	对调试人员现场服务的评价:     （  ）非常满意,（  ）满意,（  ）一般,（  ）较差.

	
	意见/建议：




甲方盖章/签字：                               乙方盖章/签字：

日         期：                               日         期：

